**设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **材质** | **生产厂家** | **计量单位** | **数量** | **购置日期** |
|
| 1 | 护栏板 | 4320\*310\*85\*3mm、4320\*310\*85\*4mm | 钢 |  | 片 | 9332 | 2000.02/2008.06 |
| 2 | 立柱 | φ114\*4.5mm、φ140\*4.5mm；高度为0.5m-1.25m不等 | 钢 |  | 根 | 15880 | 2000.02 |
| 3 | 立柱（法兰盘） | 法兰盘300\*300\*10mm，4加强筋30\*70\*150\*10mm立样高度750mm | 钢 |  | 根 | 1381 | 2000.02 |
| 4 | 防阻块 | 二波3厘、二波4厘 | 钢 |  | 个 | 8130 | 2000.02 |
| 5 | 插拔式护栏 | 1.2m\*2.45m | 钢 |  | 片 | 136 | 2000.02 |
| 6 | 横隔梁 | 480\*200\*50\*4.5mm | 钢 |  | 个 | 181 | 2000.02 |
| 7 | 立柱柱帽 | φ114\*150mm、φ140\*150mm | 钢 |  | 个 | 2000 | 2000.02 |
| 8 | 螺栓 | M16\*35、M16\*50 | 钢 |  | 袋 | 240 | 2000.02 |
| 合计 | | |  |  |  | 37280 |  |